**Любимова Вероника**, тест по теме:

ЭВМ и периферийные устройства\_Практика 10

1. Устройство арифметики с плавающей точкой – это:

* ***F-box***
* E-box
* I-box
* Нет правильного ответа

1. Устройство целочисленной арифметики (7 ступеней конвейера) – это:

* F-box
* ***E-box***
* I-box
* IRF

1. Командное устройство - это

* F-box
* E-box
* ***I-box***
* IRF

1. Регистровый файл целочисленной арифметики – это:

* F-box
* E-box
* I-box
* IRF

1. Чему равна тактовая частота Alpha 21164, МГц?

* 100
* ***600***
* 1200
* 2800

1. Чему равна тактовая частота Alpha 21264, МГц?

* 100
* ***600***
* 1200
* 2800

1. Чему равна емкость файла Alpha 21164?

* 8
* 16
* ***32***
* 80

1. Чему равна емкость файла Alpha 21264?

* 8
* 16
* 32
* ***80***

1. Чему равно число ФИУ Alpha 21164?

* 2
* ***4***
* 6
* 8

1. Чему равно число ФИУ Alpha 21264?

* 2
* 4
* ***6***
* 8

1. Чему равно число транзисторов Alpha 21164?

* 1 млн
* 8,5 млн
* ***9,3 млн***
* 15,2 млн

1. Чему равно число транзисторов Alpha 21264?

* 1 млн
* 8,5 млн
* 9,3 млн
* ***15,2 млн***

1. Каков кэш L1 у Alpha 21164?

* ***8(i)+8(d)***
* 16(i)+16(d)
* 32(i)+32(d)
* 64(i)+64(d)

1. Каков кэш L1 у Alpha 21264?

* 8(i)+8(d)
* 16(i)+16(d)
* 32(i)+32(d)
* ***64(i)+64(d)***

1. Какова частота(МГц) у микропроцессора Sun Ultra SPARC II?

* 100
* 200
* ***300***
* 600